内蒙古永益众兴建筑工程有限公司

年产50000吨装配式建筑钢结构及新能源配套项目

水土保持方案报告书技术审查意见

根据生产建设项目水土保持方案管理的有关规定，石拐区农牧局于2025年4月10日组织有关专家召开了《内蒙古永益众兴建筑工程有限公司年产50000吨装配式建筑钢结构及新能源配套项目水土保持方案报告书》技术审查会。参加会议的有建设单位内蒙古永益众兴建筑工程有限公司、编制单位内蒙古冠蒙工程咨询设计有限公司的代表和特邀专家共10人，会议成立了审查组，名单附后。

与会代表和专家观看了影像资料，听取了建设单位关于项目进展情况的介绍，以及编制单位关于该方案编制内容的汇报。根据生产建设项目水土保持技术标准及有关规定，经过认真讨论与评审，提出技术审查意见如下：

基本情况

内蒙古永益众兴建筑工程有限公司年产50000吨装配式建筑钢结构及新能源配套项目为新建建设类项目，位于包头市石拐区大德恒街道杨家脑包村内。2024年8月28日，石拐区发展和改革委员会出具了《项目备案告知书》(项目代码为：2408-150205-04-05-721016)。本项目主要建设生产车间、办公楼和相关生产设备及配套公辅设施，形成年生产50000吨装配式建筑钢结构和新能源配套设施设备的生产规模。

厂区内平面布置包括主要建设1#和2#生产车间、储气罐、办公楼等设施。进厂道路共两条，混凝土结构。本项目建设依托新型科创园区既有设施，主要包括园区道路、供电线路、供排水管网等，园区未编报水土保持区域评估报告。

项目区由厂区及进厂道路组成，厂区按功能区划为建构筑物区、道路及硬化区、绿化区组成。项目区整体为平坡式布置。

本工程总占地面积7.68公顷，全部为永久占地，占地类型为工业用地。建设期本工程动用土石方总量为5.77万立方米，其中挖方2.84万立方米，填方2.93万立方米，借方0.09万立方米（用于绿化区覆土，来源于政府统一调配的表土），无弃方。项目总投34200万元，其中土建投资17100万元，由内蒙古永益众兴建筑工程有限公司出资建设。项目计划于2025年5月开工，于2027年8月底完工，总工期共28个月。本工程征占地范围内不涉及拆迁安置与专项设施改（迁）建。

项目区地貌属丘陵区，气候为中温带半干旱大陆性气候，多年平均气温为5.8摄氏度、降水量为342.8毫米、蒸发量为2094.4毫米、年平均风速为2.50米/秒；项目区土壤以栗钙土为主，植被类型为干草原植被，植被盖度为20%左右；原地貌土壤侵蚀模数风蚀为1000吨/平方公里·年、水蚀为2000吨/平方公里·年，侵蚀强度为中度；项目区属自治区级水土流失重点治理区，在全国水土保持区划中属于西北黄土高原区。

水土流失防治执行西北黄土高原区一级标准，设计水平年为2027年。

报告书修改时需补充、完善的内容

（一）综合说明

1、完善本项目平面布置及竖向布置内容。

2、优化编制依据。

3、完善水土流失防治分区及水土保持措施总体布局。

4、完善结论与建议内容。

（二）项目概况

完善项目区四邻关系图。

细化依托工程情况。

完善厂区平面布置内容。

竖向布置中复核原地貌标高，场坪标高，复核围墙外边坡各项技术指标。

5、完善施工组织及施工工艺。

（三）项目水土保持评价

结合本工程实际情况，完善主体工程选址水土保持评价内容。

细化建设方案评价内容。

优化工程占地评价内容。

优化主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价。

（四）水土流失分析与预测

1、按照《生产建设项目土壤流失量测算导则》完善预测内容。

2、复核土壤流失量计算结果。

3、完善水土流失危害分析及指导性意见。

（五）水土保持措施

1、完善防治措施布局。

2、复核和优化草树种选择，完善工程、植物、临时措施设计。

3、复核水土保持措施工程量表及实施进度安排内容。

（六）水土保持监测

1、完善监测方法及内容。

2、完善监测仪器、设备。

（七）水土保持投资估算及效益分析

1、按照水总〔2024〕323号新定额复核编制依据、工程单价、费用构成等编制内容。

2、复核独立费用投资表、水土保持措施投资。

3、完善效益分析与评价。

（八）水土保持管理

优化水土保持施工管理等内容。

（九）附图、附件

附图、附件基本全面，需进一步完善以下内容：

复核完善水土保持措施单价表。

优化项目区总平面布置图、分区措施布局图，完善典型设计图。

三、评审结论

综上所述，本方案符合有关技术规范的规定和要求，基本同意通过技术审查，经修改、补充、完善后上报审批。

专家评审组组长：

2025年4月10日